**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA**

**PROPOSTA ASSISTÊNCIAL**

OBRA:Ampliação da Unidade Básica de Saúde Municipal

ENDREÇO:Estrada geral(UNIDADE DE GOIABAL)

CIDADE:OTACILIO COSTA/SC

A Prefeitura de OTACILIO COSTAatravés da Secretaria Municipal de Saúde desenvolve os seguintes programas:

1. PSF - Programa de Saúde da Família;
2. PSB - Programa de Saúde Bucal;
3. PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde;
4. HIPERDIA - Programa de Hipertensos e Diabéticos;
5. DST/AIDS - Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis;
6. SISÁGUA - Coleta de Água.

Temos convênios com:

* 1. CIS/em LAGES;
  2. SUS convênios com Hospitais do Estado; na Região
  3. Laboratório de Análises Clinicas em Cidades vizinhas.

Nestes locais e através do consórcio intermunicipal de saúde, através da Associação dos Municípios da Região Serrana serãoprestados serviços e desenvolvidos atividades que não podem ser efetuadas nesta Unidade Sanitária Municipal, para o efetivo cumprimento dos programas acima descritos.

Além de desenvolvermos atividades na própria comunidade local, através dos agentes de saúde (PSF),

Portanto, nesta Unidade Sanitária Municipal desenvolveremos somente as atividades abaixo relacionadas:

1. Consultas médica e odontológica, adulta e pediátrica, com hora marcada;
2. Exames ginecológicos e preventivos de câncer ginecológico;
3. Consultas de enfermagem que serão desenvolvidas no consultório próprio;
4. Consultas e tratamentos odontológicos, exceto cirurgias e Raio X;
5. Realização de curativos e pequenas suturas;
6. Imunização (vacinas);
7. inalação;
8. Distribuição de medicamentos mediante prescrição médica;
9. Realização de serviços administrativos inerentes a Unidade Sanitária Municipal;
10. Prestar informações administrativas aos usuários e funcionários;

k)Realização de planejamento clínico de enfermagem e técnico;

l)Recepcionar, registrar e proceder à marcação de consultas e exames.

Importante ressaltar que esta Unidade Sanitária Municipal esta localizada em local de fácil acesso, com disponibilidade de toda a infraestrutura necessária como:

* 1. Energia Elétrica fornecida pela CELESC;
  2. Fornecimento de água tratada pelo poço artesiano no local;
  3. Serviço Municipal de Coleta de Lixo doméstico e comum;

Acerca do lixo contaminado e perfuro cortante, este será acondicionado conforme normas especificas ao fim do dia e depositado na sala de utilidades, após será feito o encaminhamento e devido tratamento, a cada dois dias.

O esgotamento sanitário terá um tratamento especifico através de fossa e filtro anaeróbico, que após será lançado na rede pluvial existente.

Findo o expediente todas toalhas, lençóis, fronhas e demais rouparias necessárias utilizadasnesta unidade assistencial de saúde serão descartáveis, que após o seu uso, terá o seu acondicionamento conforme normas especificas na sala de utilidades, depois será encaminhada a cada dois dias a para a coleta deste material, bem como o lixo comum, que será efetuado pelo serviço municipal. Esta unidade de saúde conterá ainda telas de proteção contra insetos nas janelas de todos os ambientes:

Ressalta-se ainda que todos os ambientes terão instalações complementares (ordinárias e especiais), mobiliário e equipamentos necessários para o perfeito funcionamento, conforme rege as normas em vigência, RDC 50/2002, RDC 189/2003 e demais normas especificas.

Por fim, ressaltamos que esta Unidade, tem como objetivo principal a melhoria do atendimento da população na área da saúde, estimando um atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial de trinta pessoas dia.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

OTACILIO COSTA – SC.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

O presente memorial refere-se à reforma geral da Unidade Básica de Saúde Municipal de Otacilio Costa SC (UNIDADE DE GOIABAL). com ampliação de uma área de 158,11m2 M² E PARTE EXISTENTE COM ÁREA DE 70,22M2, que seguirá as seguintes informações:

Todas as instalações complementares ordinárias e especiais seguirão projetos específicos elaborados por profissional técnico habilitado, que atenderá as normas especificas;

1. A ampliaçãoseguirá ao projeto arquitetônico com as seguintes características de alterações:
   1. Alvenaria será de tijolos cerâmicos furados assentes com argamassa de cimento, areia e cal; onde houver alteração apresentada no projeto arquitetônico.
   2. Pavimentação, todos os ambientes inclusive as calçadas de circulação externas receberão contra-piso de concreto na espessura de 8 cm onde haver alteração na reforma;
   3. Os pisos cerâmicos PI-V, com grau de absorção sempre menor de 4% e rejuntados com rejunte epóxi, serão utilizados em toda a edificação internamente;
   4. Os rodapés serão executados em cerâmica nos ambientes que receberão piso cerâmico e que não tenham azulejo, os rodapés em todos os ambientes não terão ressaltos e serão assentes à aprumo com os acabamentos das alvenarias;
   5. Todas as alvenarias serão chapiscadas e rebocadas pintadas;
   6. Os forros de todos os ambientes da ampliação será em laje pré-moldada na parte metálica os forros serão em pvc os beirais serão todos executados platibanda com calhas e rufos e dutos de descida.
   7. Todas as janelas serão em vidro temperado 8mm para janelas e 10mm para portas, na salas de dispensário de medicamento de marcação de consultas , serão de vitrô com guichê;
2. Todas as portas internas serão em madeira, com acabamento liso e a porta da sala de esterilização será em madeira com guichê em acabamento liso e porta de acesso externo será em vidro 10mm temperado;
3. Todos os vidros serão liso 8mm, exceto nos sanitários que serão mini-boreal;
4. Todas as instalações elétrica, telefônica e lógica obedecerão aos projetos específicos, elaborado por profissional técnico habilitado, seguindo todas as normas em vigência;
5. Todas as instalações hidráulicas obedecerão projeto especifico elaborado por profissional técnico habilitado, seguindo todas as normas vigentes, ressaltando que as torneiras serão do tipo pré-matic, exceto no sanitário feminino para público e deficiente físico que será com dispositivo automático tipo pré-matic;
6. Esta unidade sanitária terá dois reservatórios de água interligados entre si, para o funcionamento desta unidade com opção de funcionar apenas com um reservatório e com capacidade suficiente para o consumo de um dia, nos casos de dias que serão efetuados a limpeza e manutenção dos reservatórios;
7. Todos os acessórios de sanitários, bancadas, como papeleiras, saboneteiras, porta toalha, porta papel, barra de proteção nos sanitários para deficiente físico serão de aço inoxidável;
8. Nas salas de utilidades, sala de esterilização,sanitária, copa, depósito externo de lixo e depósito de material de limpeza, receberão azulejos nas alvenarias até o teto, este azulejo não terá absorção de umidade maior de 4%, com rejunte epóxi;
9. Todas as cubas e bancadas de trabalho serão em aço inoxidável;
10. Todas as louças sanitárias, pias e vasos sanitários serão em cerâmica esmaltada de primeira linha na cor branca;
11. Todos os ambientes onde não receberão azulejos nas paredes serão pintadas às alvenarias em tinta acrílica semi-brilho de alta resistência a lavação;
12. Todas as portas internas serãopintadas com tinta esmalte sintético;
13. A cobertura da ampliação será em telha fibrocimento 6mm
14. As instalações do sistema preventivo de ao projeto especifico elaborado por profissional técnico habilitado e atenderá todas as normas vigentes;
15. Todas as beirais serão executados platibanda em torno da edificação.
16. O projeto dos sanitários serão construídos em novos espaços com adaptação e uso

de deficientes com barras de apoio conforme nbr 9050 a área de esterilização de área de recebimento material sujo será toda azulejada com bancadas em granito e lavatórios para lavagme de material com óculo de passagem conforme normas da

ANVISA